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Afghan Family Guidance Association (AFGA)

Invitation to Bid (ITB)


TO: All bidders

	
	
	Date of issue: 
	September,10, 2026

	
	
	Reference
	Invitation to Bid (ITB-06-AFGA-2026)

	
	
	Contract title:
	Construction of Three floors Fistula Care Center in Kabul Malalai Maternity Hospital

	
	
	Closing date:
	September,22, 2026 at 3:00 PM

	
	
	For further information, please contact the Contracting Authority:
	Afghan Family Guidance Association (AFGA)

Contact person:
Hikmatullah, Jawad Ahmad
Tel: 0790252365
E-mail: hakramy@afga.org.af, jawad@afga.org.af
[bookmark: bookmark=id.dvxsktso9bic]Add: AFGA main Office, South of Habibia High school, Ayub Khan Mina, Chaman Mir Waiz District 7, Kabul, Afghanistan.


	
	
	Interested bidders must do the site visit on 15th September 2026 10 AM, in order to physically observe the project site. Site visit is mandatory and the bidders who failed to attend the site visit will not be eligible to submit ITB documents. Please introduce your representative for site visit no later than 14th September 2 PM and no more than two persons through the above-mentioned email address.

	
	
	Please note that the bids must be delivered to the Afghan Family Guidance Association (AFGA) at the above address in a sealed envelope clearly marked with the above Reference Number and the name of the submitting company. 

	
	
	Bidders requiring clarification to the Bid process and/or to the Bid documents may be addressed in writing to the above mentioned email. Bidders may request clarifications no later than 17 September, 2026, at 3:00 PM Kabul Time .AFGA will respond in writing to any requests for clarification received prior to the deadline.




Afghan Family Guidance Association (AFGA) Invites You to Submit a Bid for the following:

1. INVITATION TO BID:

The Afghan Family Guidance Association (AFGA) invites eligible construction companies to submit sealed bids for the construction of the Fistula Ward in accordance with the Scope of Work, technical specifications, drawings, Bill of Quantities (BoQ), and terms and conditions provided in this Invitation to Bid (ITB). Interested and eligible bidders are invited to submit their bids in accordance with the requirements specified in this document.





 BACKGROUND:
 AFGA is one of the oldest NGOs in Afghanistan which was established in 1968 with the aim to provide health services to vulnerable population – especially women and children. Currently AFGA operates in 13 provinces and delivers a range of humanitarian and reproductive health services and programs. AFGA provides SRH/MISP through different platforms including but not limited to static clinics, mobile clinics family health houses (FHHs), community outreach midwives and a midwifery helpline.

AFGA intends to construct a three-story building for the Fistula Ward in Malalai Maternity Hospital and is therefore seeking for a qualified construction company with the necessary technical capacity, experience, personnel, equipment, and resources to complete the construction works in accordance with the approved designs and specifications.

BIDDER ELIGIBILITY REQUIREMENTS:

To be eligible to participate, the bidders are required to meet the following minimum requirements:

· Valid business registration/license.
· Relevant experience in construction projects of similar nature and scale.
· Adequate qualified technical and management personnel such as Project manager, site engineer, electrical engineer and an expert plumber.
· Have an official bank account in the name of the company, and a copy should be attached with the Bid submission document. The company must have had at least USD 500,000 turnover of bank statements in the last three years.
· The company president, CEO, senior officials and shareholders should not have conflict of interest with AFGA   staff or the procurement process.
·      In case of miscalculation in quotation/prices, the bidder will be disqualified/excluded from the process.
·      Only Construction companies are eligible to submit their quotations.
· An amount of USD 3,000 should be deposited to AFGA’s official account as a bid security. Bids without bid security deposit will be considered an abnormal bid and will be withdrawn from the process.
· A successful supplier will further deposit USD 12,000 as a performance guarantee. The total of performance guarantee with bid security will be USD 15,000.

AFGA may request supporting documentation to verify the information provided by bidders. In case of identification of false or incorrect information provided, the bidder will be excluded from the process. 

  
TECHNICAL REQUIREMENTS:

The bidder shall demonstrate its technical capacity by providing the followings at the minimum:
· Company Profile/Capacity Statement.
· Documents indicating experience of at least 3 similar projects to indicate their similar experience. The similar project must indicate construction of complex buildings such as construction of school buildings, hospital buildings, guest house buildings, office buildings etc. Construction of Roads, Check Dams, Bridges and renovation projects will not be considered as a relevant experience. Each experience will be verified through email and the bidders are required to provide an email address for each project for reference check.  
· Bidders submitting completed projects from the private sector as proof of technical capability must attach official government tax documentation specific to each referenced project. Professional experience gained within the private sector shall be deemed acceptable only on the condition that verifiable tax records are submitted. The failure to provide  tax  documents for any private sector project will result in the immediate rejection of that specific experience during the evaluation process.
· The cumulative value of these three projects should exceed 100% of the total proposed cost for the current project by supplier. 
· Proposed organizational structure and key personnel.
· CVs of key technical personnel that should include at least; Project Manager, Site Engineer, Electricity Engineer and Water Supply Engineer.
· Proposed work plan and implementation schedule with clear timeline for each activity indicating the project completion at a reasonable time duration.



BID SUBMISSION REQUIREMENTS:

Bidders shall submit their bids in accordance with the following requirements:

Technical Proposal

The technical proposal should include:
· Company profile.
· Eligibility and registration documents.
· Relevant experience.
· Work plan and implementation schedule.
· Proposed personnel and project management team. 
· References.
· Signed and stamped technical documents.
· Any other documents requested in this ITB.

Financial Proposal:

The financial proposal shall include:

· Completed and signed Bill of Quantities including the unit prices for each activity/item and the total price.
· Any other applicable costs.
· Validity period of the bid.

All prices shall be stated in AFN and shall remain valid for at least 90 days from the bid submission deadline.


EVALUATION CRITERIA:

Evaluation of bids will be done in three steps as speicified below:

1:Preliminary evalution and eligibility:

In this stage bids shall be evaluated on a pass/fail basis for compliance or non-compliance with the  specifications identified in the bid document.

	Evaluation Area
	Pass/Fail

	Submission of Valid business registration/license.     
	Pass/Fail

	Submit CVs of key technical personnel who will be involved in the proposed project such as; Project Manager, Site Engineer, Electricity Engineer and Water Supply Engineer.     
	Pass/Fail

	Must have official bank account in the name of the company, and a copy should be attached with the Bid submission document. The company must have had at least USD 500,000 turnover of bank statements in the last three years.
	Pass/Fail

	No Miscalculation or calculation error in the priced BoQ
	Pass/Fail

	Submission of Bid security Deposit
	Pass/Fail

	     
	






2:Techinchal Evaluation(70%)

The Technical Bid is evaluated on the basis of evaluation criteria published below.

	Criteria
	[A] Maximum Points
	[B]
Points attained by the Bidder
	[C] Weighting %
	[B] x [C] = [D] Total Points

	1. Relevant Past expreince as mentioned above in technichal criteria.
	100
	
	60%
	

	2. Proposed work plan and implementation schedule with clear timeline for each activity indicating the project completion at a reasonable time duration.

	100
	
	40%
	

	3. GRAND TOTAL ALL CRITERIA
	200
	
	100%
	




3:Financial Evaluation(30%)

The Financial Bid is evaluated on the basis of its responsiveness to the Price Schedule Form . The maximum number of points for the Financial Bid is 100. This maximum number of points will be allocated to the lowest price. All other Financial Bids will receive points in inverse proportion according to the following formula:

	Financial Score =
	Lowest Bid (AFN)
	X 100 (Maximum Score)

	
	Bid being Scored (AFN)
	



Total score 
The total score for each Bidder will be the weighted sum of the technical score and financial score.  The maximum total score is 100 points.
Total Score = [70%] Technical Score + [30%] Financial Score

                     






AWARD OF CONTRACT:

AFGA intends to award the contract to the bidder whose bid is determined to be responsive to the ITB requirements and represents the best evaluated offer, based on the approved evaluation methodology. The issuance of this ITB does not constitute a commitment by AFGA to award a contract:

AFGA reserves the right, in accordance with its applicable procurement policies and procedures, donor requirements, and applicable laws, to:

· Accept or reject any bid, in whole or in part, where justified by the evaluation results or procurement requirements.
· Reject all bids where it determines that doing so is in the best interest of the organization.
· Cancel, suspend, or re-announce the procurement process, where justified by operational, financial, technical, or other legitimate circumstances.
· Award or not award the contract, subject to the availability of funds, required internal approvals, and compliance with applicable procurement requirements.
· Make no award if none of the bids meets the required eligibility, technical, financial, or other evaluation requirements.

NOTIFICATION OF AWARD:

The successful bidder will receive a formal notification of award and will subsequently be requested to sign the contract and provide any required performance security and other contractual documentation. Unsuccessful bidders may be notified in accordance with AFGA's procurement procedures.

ANNEXES:

The following documents form part of this ITB:

Annex I: Technical Specifications
Annex II: Bill of Quantities (BoQ)
Annex III: Construction Drawings
Annex IV: Declaration of Conflict of Interest
Annex V: Code of Conduct/Ethical Requirements







                                                                                  Annex (I) and (II)
BoQ and Technical specifications for Construction of Fistula Care Center

 بل شماره 5/1 لیست مشخصات احجام کاری بخش مهندسی
	[bookmark: _heading=h.iy08yir8o3ko]SN
	Items 11
	Quantity
	Unit
	Remarks

	1
	 پاک کاری ساحه مورد نظر و انتقال مواد اضافی در کانتینر های 20 فوت و 40 فوت موجوده در موقعیت مناسب با تمام امورات ایجابی آن
	1
	L.S
	 










	2
	پر کاری سه حلقه چاه جذبی موجوده با پرانه مناسب و حفاری یک حلقه چاه جذبی دیگر در محل محل مناسب در مطابقبت به نرم و استندرد های چاه جذبی با تمام امورات ایجابی آن 
	1
	L.S
	

	3
	کندن کاری تهداب ساختمان و انتقال مواد کنده شده دور از ساحه تنظیف شاروالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	533
	متر مکعب
	

	4
	تهیه مواد، هموار کاری و کمپکشن انجینیرینک فیلد یا بولدر در زیر ساحه اعمار ساختمان   (تهداب) در مطابقت به نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	72.75
	متر مکعب
	

	5
	تهیه مواد و ریخت کانکریت بدون سیخ به ضخامت 5 سانتی متر با مارک مصالح 150 بالای انجنیرینک فیلد یا بولدر در مطابقت به استندرد های انجنیری
	24.25
	متر مکعب
	

	6
	تهیه مواد و نصب عایق رطوبت در کف و اطراف تهداب های ساختمان در مطابقت به نقشه داده شده و ستندرد های انجنیری با تمام مواد لازمه و امورات ایجابی آن
	610
	متر مکعب
	

	7
	تهیه مواد و ریخت شفته کانکریتی به ضخامت 3 سانتی متر با مارک مصالح 150 بالای لایه عایق رطوبت در مطابقت به استندرد های انجنیری
	14.50
	متر مکعب
	

	8
	تهیه مواد و خشت کاری اطراف تهداب ها از نوع خشت پخته درجه یک وطنی با مارک مصالح ۱:۴ در مطابقت به نقشه داده شده با تمام ضروریات و امورات ایجابی آن 
	30
	متر مکعب
	

	9
	تهیه مواد و پرکاری ساحه بین تهداب ها به شکل لایه به لایه به ارتفاع هر 15 سانتی  با کمپکشن لازمه در مطابقت به نقشه داده شده تحت نظر انجنیر نظارت کننده با تمام امورات لازمه آن
	460
	متر مکعب
	

	10
	تهیه مواد، هموار کاری و کمپکشن انجینیرینک فیلد یا بولدر در زیر پیاده رو های اطراف ساختمان در مطابقت به نقشه داده شده تحت نظر انجنیر نظارت با تمام ضروریات و امورات ایجابی آن  
	9.5
	متر مکعب
	

	11
	تهیه مواد و ریخت کانکریت بدون سیخ در پیاده رو های اطراف ساختمان در مطابقت به نقشه داده شده تحت نظر انجنیر نظارت با تمام ضروریات و امورات ایجابی آن
	5.20
	متر مکعب
	

	12
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در تهداب های تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	192.50
	متر مکعب
	

	13
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل اول تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	21.50
	متر مکعب
	

	14
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار رینگ بالای سنک کاری تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	22
	متر مکعب
	

	15
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل اول تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	21.40
	متر مکعب
	

	16
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل اول تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	61.55
	متر مکعب
	

	17
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل دوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	15.50
	متر مکعب
	

	18
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل دوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	21.40
	متر مکعب
	

	19
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل دوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	61.55
	متر مکعب
	

	20
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل سوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	15.50
	متر مکعب
	

	21
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل سوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	18.25
	متر مکعب
	

	22
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل سوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	61.55
	متر مکعب
	

	23
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل چهارم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	4.95
	متر مکعب
	

	24
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل چهارم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	2.40
	متر مکعب
	

	25
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل چهارم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	6.24
	متر مکعب
	

	بل شماره 5/2 لیست مشخصات احجام کاری بخش مهندسی

	1
	   سنگ کاری با مارک مصالح ۱:۴ معه انگاف کاری در کار تهداب مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	94
	متر مکعب
	

	2
	 تهیه و نصب تر دی پنل دیوار های خاری ساختمان به ضخامت ۱۰ سانتی متر همراه با جال یکطرفه با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات آن screen+scroll /m2= No.6/pcs (L=min20cm) 
	777.96
	متر مربع
	

	3
	 خشت کاری از نوع خشت درجه یک با مارک مصالح ۱:۴ در کار دیوار های خارجی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	80
	متر مکعب
	

	4
	screen+scroll /m2= No.6/pcs (L=min20cm) تهیه و  نصب پارتیشن وال از نوع تری دی پنل به ضخامت   در کار پارتیشن های داخلی با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن    
	830.46
	متر مربع
	

	5
	پلاستر کاری با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های خارجی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	1045
	متر مربع
	

	6
	پلاستر کاری با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های داخلی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	3900
	متر مربع
	

	7
	تهیه و نصب سنگ مرمر با مارک مصالح ۱:۳ در کار پت زینه های ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	172.8
	متر 
	

	8
	تهیه و نصب سنگ مرمر با مارک مصالح ۱:۳ در کار خیز زینه های ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	27.21
	متر مربع
	

	9
	تهیه و نصب سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار پیزاره اطراف زینه به ارتفاع یک متر  مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	42.72
	متر مربع
	

	10
	تهیه و نصب سنگ مرمر با مارک مصالح ۱:۳ در کار خیز و پت زینه دخولی ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	20
	متر مربع
	

	11
	تهیه و نصب سنگ مرمر  به ضخامت ۱سانتی متر  با مارک مصالح ۱:۳ در کار چوک زینه مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	19.50
	متر مربع
	

	12
	تهیه و نصب سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار کف مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	991.83
	متر مربع
	

	13
	تهیه و نصب پیزاره ۱۰ سانتی از نوع سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار اطراف اطراف اطاق ها مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	406.01
	متر
	

	14
	تهیه و نصب سرامیک ( کاشی ) با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های داخلی الی چت مطابق براورد با تمام امورات ایجابی آن
	186
	متر
	

	15
	تهیه و نصب کاشی با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های داخلی آشپز خانه و تشناب ها مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	115.70
	متر مربع
	

	16
	تهیه و نصب سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار کف تشناب ها مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	16.15
	متر مربع
	

	17
	معه آهن جامه مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن pvc(7000) تهیه و نصب کلکین های 
	171.12
	متر مربع
	

	18
	 تهیه و نصب دروازه های تشناب پی وی سی 7000 معه آهن جامه به ابعاد 2.5*0.75 (سه عدد دروازه های دکت در سه منزل را نیز شامل میباشد) مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	14
	عدد
	

	19
	تهیه و نصب دروازه  ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.1)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	24
	عدد
	

	20
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.35)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	7
	عدد
	

	21
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*0.8)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	3
	عدد
	

	22
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.2)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	1
	عدد
	

	23
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.5)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	1
	عدد
	

	24
	تهیه و نصب الماری آشپز خانه با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	12
	متر
	

	25
	تهیه و نصب میز آشپز خانه از نوع سنگ مرمر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	6
	متر
	

	26
	 تهیه و نصب لفت آماده و مکمل الاسباب ۱۶۰*۲۴۰ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	1
	غدد
	

	27
	رنگمالی و گلگل کاری داخلی از رنگ پلاستیک ۱۰۰٪ در دو لایه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	3900
	مترمربع
	

	28
	رنگمالی و گلگل کاری خارجی از رنگ پلاستیک ۱۰۰٪ در دو لایه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	1044.62
	مترمربع
	

	29
	تهیه و نصب کاشی با مارک مصالح ۱:۳ در کار نمای خارجی ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	226.56
	مترمربع
	

	30
	تهیه و نصب مت گرد بالای پاراپت و پیک کلکین ها از آن چادر ۰.۵ ملی متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن  
	86.50
	متر
	

	31
	تهیه و نصب کتاره فلزی با ضخامت ۲ملی متر و ارتفاع ۵۰ سانتی متر در کار بالای پاراپت مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	86.50
	متر
	

	32
	تهیه و نصب کتاره نکلی با ضخامت ۲ملی متر و ارتفاع ۹۰ سانتی متر در کار زینه و رمپ مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	6.50
	متر
	

	33
	تهیه و ریخت کانکریت بدون سیخ بالای بام با ضخامت 5 سانتی متر با کیفیت عالی مطابق براورد با تمام امورات ایجابی آن 
	19.20
	متر مکعب
	


	34
	تهیه و نصب ناوه فلزی از نوع جی آی ۱۰۰ ملی متر با کیفیت عالی  مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	42.30
	متر
	

	35
	تهیه و ریخت عایق گرما و سرما و میل کشی بالای بام مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	383.10
	متر
	

	36
	تهیه و ریخت ایزوگام در کار بالای بام با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	420
	متر



	

	بل شماره 5/3 لیست مشخصات احجام کاری بخش مهندسی

	1
	 نل فاضلاب  PVC-SCH-40-d=100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن با تمام امورات ایجابی آن
	60
	متر
	

	2
	 نل فاضلاب  PVC-SCH-40-d=150mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	30
	متر
	

	3
	 نل فاضلاب  PVC-SCH-40-d=75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	42
	متر
	

	4
	 زانوخم  فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=100*100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	20
	عدد 
	

	5
	 زانوخم  فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=150*150mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	6
	عدد 
	

	6
	 زانوخم  فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=75*75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	29
	عدد 
	

	7
	 سه دهن فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=150*150*100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	2
	عدد 
	

	8
	 سه دهن فاضلاب  45 درجه PVC-SCH-40-d=100*100*100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	6
	عدد 
	

	9
	 سه دهن فاضلاب  45 درجه PVC-SCH-40-d=100*100*75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	29
	عدد 
	

	10
	 سه دهن فاضلاب  45 درجه PVC-SCH-40-d=75*75*75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	20
	عدد 
	

	11
	 دستشوی مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	12
	عدد 
	

	12
	 کمود فرشی مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن. 
	6
	عدد 
	

	13
	 کمود استاده مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن. 
	3
	عدد 
	

	14
	 ظرفشوی مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن. 
	1
	عدد 
	

	15
	 شاورمکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	1
	عدد 
	

	16
	 مسلم شاوردبل شیر دهن مکمل الالسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	9
	عدد 
	

	17
	 بایلر برقی مکمل الاسباب  به حجم 50 لیتره با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	4
	عدد 
	

	18
	 نل آبرسانی PPR-PN16-d=40mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	46
	متر
	

	19
	 نل آبرسانی PPR-PN16-d=25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	56
	متر
	

	20
	 نل آبرسانی PPR-PN16-d=32mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	64
	متر
	

	21
	 نل آبرسانی PPR-PN16-d=50mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	11
	متر
	

	22
	نل جستی 100mm برای سیستم آتش نشانی
	42
	متر
	

	23
	 شتت 0.5 انچ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	3
	عدد 
	

	24
	نیچه 0.5 انچ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	3
	عدد 
	

	25
	تهیه سرش 717 جرمنی با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	4
	عدد 
	

	26
	میخ هوک با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	100
	عدد 
	

	27
	نوار تفلون کلان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	15
	رول
	

	28
	کلین اوت با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	11
	عدد 
	

	29
	جعبه آتش نشانی با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	3
	عدد 
	

	30
	ذخیره آب آتش نشانی کانکریتی معه عایق بندی آن جوار ساختمان مورد نظر با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	30
	متر مکعب
	

	31
	 زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=40*40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	5
	عدد 
	

	32
	 زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=25*25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	38
	عدد 
	

	33
	 زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=32*25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	25
	عدد 
	

	34
	 زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=32*32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	30
	عدد 
	

	35
	 فلق آبرسانی PPR-PN16-d=25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	35
	عدد 
	

	36
	 فلق آبرسانی PPR-PN16-d=32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	36
	عدد 
	

	37
	 تبدیل آبرسانی PPR-PN16-d=32*25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	10
	عدد 
	

	38
	 تبدیل آبرسانی PPR-PN16-d=40*32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	9
	عدد 
	

	39
	 تبدیل آبرسانی PPR-PN16-d=50*40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	3
	عدد 
	

	40
	 سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=50*50*50mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	5
	عدد 
	

	41
	 سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=50*50*40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	4
	عدد 
	

	42
	 سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=40*40*32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	6
	عدد 
	

	43
	 سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=40*40*25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	6
	عدد 
	

	44
	 سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=32*32*25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	10
	عدد 
	

	45
	 سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=25*25*25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	25
	عدد 
	

	46
	 سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=32*32*32mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	20
	عدد 
	

	47
	 کپ  50mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	3
	عدد 
	

	48
	 وال برنجی d=50mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	1
	عدد 
	

	49
	 وال d=32mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	8
	عدد 
	

	50
	 پای شویه نکلی به قطر d=75mmبا کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	17
	عدد 
	

	51
	  پیوند آبرسانی PPR-PN16-d=32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	6
	عدد 
	

	52
	پل 25mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	15
	عدد 
	

	53
	  پیوند آبرسانی PPR-PN16-d=40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	2
	عدد 
	

	54
	 ذخیره فلزی آب 2000 لیتره با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.  
	1
	عدد 
	

	55
	منحول به قطر 60cm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن. 
	1
	عدد 
	

	بل شماره 5/4 لیست مشخصات احجام کاری بخش مهندسی

	1
	گروپ  LED , size(60x60)cm, 220v/50Hz-60Hz 36 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	110
	عدد 
	

	2
	گروپ   LED light, 220v/50Hz-60Hz 18 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	12
	عدد 
	

	3
	 گروپ  ضد آب LED light water proof, 220v/50Hz-60Hz 15 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	16
	عدد 
	

	4
	 گروپ  ضد آب  LED light water proof, 220v/50Hz-60Hz 9 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	12
	عدد 
	

	5
	 گروپ ضد آب LED light water proof, 220v/50Hz-60Hz 24watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	4
	عدد 
	

	6
	 سویچ دو پل داخل کار ترکی  High quality Double pole switch با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	45
	عدد 
	

	7
	سویچ یک پل داخل کار ترکی  High quality Single pole switch با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	11
	عدد 
	

	8
	سویچ سه راه داخل کار ترکی    three way switch for two entrance area and stairs با کیفیت بالا 
	6
	عدد 
	

	9
	پنل بورد برقی زیرکار دارای روکش پلیت با ابعاد cm(36*46*12)، (طول*عرض*عمق) برای اتاق عملیات High quality recessed electrical panel با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	2
	عدد 
	

	10
	پنل بورد برقی زیرکار دارای روکش پلیت با ابعاد cm(46*56*14) (طول*عرض*عمق) برای هر منزل  recessed electrical panel board for each floor با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	3
	عدد 
	

	11
	 پنل بورد عمومی برق با ابعاد cm(36*46*12)، (طول*عرض*عمق) زیرکار دارای روکش پلیت   recessed electrical  general panel board با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	عدد 
	

	12
	سیت مکمل سیستم ارتینگ با تمام امور ایجابی آن  A complete set of Grounding system با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	سیت 
	

	13
	 ساکت زیر کار GFCI  برای ساحات با رطوبت Ground fault curcuit interrupter socket with current level 16A با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	21
	عدد 
	

	14
	  ساکت زیر کار ترکی 16 امپیر High quality single outlet receptacle 16A با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	236
	عدد 
	

	15
	  ساکت زیر کار ترکی 30 امپیر High quality single outlet receptacle 30A با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	6
	عدد 
	

	16
	دستگاه سموک دیتیکتر   High quality smoke detector (Turkish) با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	36
	عدد 
	

	17
	 دستگاه دیتیکتر حرارتی    High quality heat detector (Turkish) با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	عدد 
	

	18
	هارن همراه با گروپ برای آلارم  (Sounder/ Strop light for public awareness (Turkish با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	3
	عدد 
	

	19
	سویچ برای سیستم اعلان حریق  (Switch for Sounder (Turkish با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	6
	عدد 
	

	20
	کنترول پنل سیستم آتش سوزی سه زونه کنویشنل مکمل همراه با بطری ترکی  با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	سیت 
	

	21
	 لین ناسوز مخصوص برای سیستم آتش سوزی 1.5mm^2 با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	350
	متر
	

	22
	لین برق (1X1.5)mm2 سرخ و آبی- ترکی فکساول با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	2000
	متر
	

	23
	لین برق (1X2.5)mm2 سرخ و آبی- ترکی فکساول با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	2400
	متر
	

	24
	لین برق (1X4)mm2 سرخ و آبی- ترکی فکساول با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	120
	متر
	

	25
	کیبل سیخی (4X35)MM2- ترکی برای برق جنراتور با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	50
	متر
	

	26
	کیبل سیخی (4X6)MM2- ترکی برای وایرینگ داخلی با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	200
	متر
	

	27
	کیبل سیخی (4X16)MM2- ترکی برای وایرینگ داخلی با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	40
	متر
	

	28
	کیبل سیخی (4X70)MM2- ترکی برای برق شهری با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	150
	متر
	

	29
	فیوز اوتومات سه پُل 63 امپیر-با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	2
	عدد 
	

	30
	 چنج آور اتومات250 امپیر چهار پُل  Automatic transfer switch 250A 4 pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	عدد 
	

	31
	 فیوز اتومات سه فاز چهار پُل MCCC three pole automatic fuse 250A 4 pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	2
	عدد 
	

	32
	فیوز اوتومات یک پل 10 امپیر  automatic fuse  10A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	11
	عدد 
	

	33
	فیوز اوتومات یک پل 25 امپیر  automatic fuse 25A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	12
	عدد 
	

	34
	فیوز اوتومات یک پل 16 امپیر  automatic fuse 16A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	9
	عدد 
	

	35
	فیوز اوتومات یک پل 20 امپیر  automatic fuse 20A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	61
	عدد 
	

	36
	فیوز اوتومات سه پل 32 امپیر automatic fuse 32A three pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	3
	عدد 
	

	37
	فیوز اوتومات سه پل 40 امپیر 40A three pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	6
	عدد 
	

	38
	 چنچ آور اتومات سه پل automatic changeover 40A three pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	2
	عدد 
	

	39
	پیپ سخت  با قطر (3X4)in  یا 20 ملی متر وطنی Fireproof  pipe for smoke and heat detector system wiring با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	250
	متر 
	

	40
	پیپ سخت وطنی با قطر (3X4)inch- rigid pipe due to wiring system یا 20 ملی متر با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1000
	متر 
	

	41
	زانوخم (3X4)in وطنی  برای اتصال پایپ ها با قطر 20 ملی با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن. 
	150
	عدد 
	

	42
	جاینت بکس زیرکار  ایرانی   recessed joint box with dimention (15*15)cm با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	50
	عدد 
	

	43
	قوتی چهار گوش برای سویچ و ساکت زیرکار- وطنی با کییفیت عالی در مطابقت با نقشه معه ای امورات ایجابی آن. 
	402
	عدد 
	

	44
	رابرتیب برق شماره 25- وطنی با کیفیت عالی 
	70
	عدد 
	

	45
	تهیه و نصب Online UPS 10KVA با کیفیت عالی معه امورات ایجابی آن.
	2
	پایه 
	

	46
	لین Cat6برای سیستم  دیتا و انترنت و کمره های امنیتی  Cat6 cabal for CCTV , data and network با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	600
	متر 
	

	47
	RACK 9u WITH PATCH PINAL, رک همراه با پیچ پنل ساکت های دو پورت و تمام مواد مورد ضرورت آن برای سیستم دیتا و  نیتورک با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	سیت 
	

	48
	 کمره های ۸ میگاه پیکسیل داخلی  PTZ camera  با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	11
	عدد 
	

	49
	 کمره های ۸ میگاه پیکسیل خارجی  PTZ camera  با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	عدد 
	

	50
	سیستم کمره های امنیتی معه پاور سپلای، IP, TV و مواد لازمه با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	1
	سیت 
	

	بل شماره 5/5 لیست مشخصات احجام کاری بخش مهندسی

	1
	 بایلر(دیگ) مرکزگرمی فولادی فول اتومات با سوخت ذغال سنگ به سایز 97.2 kW (83640 kCal/h) معه ترموستات, بلوور وسیستم آسیاب با ذغال گیر مربوطه مکمل الاسباب
	1
	پایه
	

	2
	 تصفیه کننده (فلتر) دود نوع رطوبتی به سایز ø150 mm معه فرم مربوطه مکمل الاسباب 
	1
	پایه
	

	3
	پمپ دورانی آب گرم زمینی به سایز ø50mm, H=4 m, Q = 8 m3/h معه لرزه گیر مکمل الاسباب
	1
	پایه
	

	4
	 کنترول پنل برقی معه تجهیزات فول اتومات ووایرینگ بایلر، پمپ ها وموتوردیگ معه کیبل مربوطه مطابق ظرفیت دستگاه مکمل الاسباب
	1
	تکمیل
	

	5
	 نل دودکش معه براکت و زانوخم  ضخامت نل 3.5 ملی متر به سایز ø150 mm مکمل الاسباب
	12
	متر
	

	6
	دکت فلزی محافظ کیبل های برق وپمپ ها در اطاق تخنیکی مطابق به ساحه مکمل الاسباب
	8
	متر
	

	7
	 ترمامیتر سیمابی معه سردنده وفیتینگ باب مربوطه مکمل الاسباب
	4
	سیت
	

	8
	 فشارسنج روغنی معه سردنده وفیتینگ باب مربوطه به سایز (0 - 25)bar مکمل الاسباب
	4
	سیت
	

	9
	گیت وال مکمل با واشر ازبستی وفلنج ضد زنگ به سایز DN50 mm مکمل الاسباب
	6
	سیت
	

	10
	گیت وال مکمل با واشر ازبستی وفلنج ضد زنگ به سایز DN40 mm مکمل الاسباب
	4
	سیت
	

	11
	 کنترول وال برنجی مکمل معه سردنده, پیوند وشتت سامی به سایز DN32 mm
	4
	سیت
	

	12
	کثافت گیر ملمع جستی یا ستیل ضدزنگ با واشرازبستی, فلنج, نت وبولت DN80 mm
	1
	سیت
	

	13
	مکسینگ وال (وال مخلوط کن) معه واشرازبستی, فلنج, نت وبولت DN80 mm
	1
	سیت
	

	14
	 چک وال برنجی به سایز ø(50) mm
	4
	عدد 
	

	15
	وال هواکش اتومات به سایز ø15 mm دربالای رایزرها معه فیتینگ باب واظاق تخنیکی
	6
	سیت
	

	16
	ذخیره انبساطی سیستم باز بالای بام تعمیر برای مرکزگرمی به سایز 180 Liters مکمل الاسباب 
	1
	تکمیل
	

	17
	انگلایرن با مساحت مقطع (70x70x6) ملی متر
	12
	متر
	

	18
	 بالون ضد حریق به سایز 12 kg
	1
	عدد 
	

	19
	 وال تخلیه آب به سایز ø(25)mm
	2
	عدد 
	

	20
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH42 به سایز ø32 mm
	6
	متر
	

	21
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH43 به سایز ø40 mm
	6
	متر
	

	22
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH44 به سایز ø50 mm
	18
	متر
	

	23
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH46 به سایز ø80 mm
	4
	متر
	

	24
	کولکتور از نل آهنی سیاه بدون درزمعه سرکپ با پوشش عایق فوم رویه دار دو عدد به سایز ø80 mm  
	2
	متر
	

	25
	بست مخصوص نل های آهنی مختلف السایز ø( 32,40)mm
	12
	عدد 
	

	26
	 تبدیلی یا (بوتلی) به سایز ø(40 x50)mm
	4
	عدد 
	

	27
	 تبدیلی یا (بوتلی) به سایز ø(50 x 65)mm
	2
	عدد 
	

	28
	 تبدیلی یا (بوتلی) به سایز ø(65 x 80)mm
	2
	عدد 
	

	29
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø32 mm
	4
	عدد 
	

	30
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø40 mm
	4
	عدد 
	

	31
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø50 mm
	4
	عدد 
	

	32
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø65 mm
	4
	عدد 
	

	33
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH41 به سایز ø85 mm
	4
	عدد 
	

	34
	رنگ ضدزنگ ورنگ روغنی سفید برای نل های سیاه
	40
	متر مربع 
	

	35
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (1000x500)mm
	2
	پانلی
	

	36
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-23 به سایز (1200x500)mm
	5
	پانلی
	

	37
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-23 به سایز (1400x500)mm
	8
	پانلی
	

	38
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (1600x500)mm
	1
	پانلی
	

	39
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (1800x500)mm
	3
	پانلی
	

	40
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.   COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (3000x500)mm
	7
	پانلی
	

	41
	 کنترول وال دخولی رادیاتور همراه با پیوند. به سایز ø15 mm
	29
	عدد 
	

	42
	 کنترول وال خروجی رادیاتور همراه با پیوند. به سایز ø15 mm
	29
	عدد 
	

	43
	جعبه کولکتور معه چوکات ودکمه قفل مکمل به سایز (750 x 450 x120) mm
	2
	سیت 
	

	44
	جعبه کولکتور معه چوکات ودکمه قفل مکمل  به سایز (950 x 450 x120) mm
	1
	سیت 
	

	45
	کولکتور12 خانه ئی معه فلق و بست مخصوص داخل جعبه به سایز ø32 mm
	2
	سیت 
	

	46
	کولکتور8 خانه ئی معه فلق و بست مخصوص داخل جعبه به سایز ø25 mm
	5
	سیت 
	

	47
	 کنترول وال نیم اینچ مخصوص پایپ PEX-AL-PEX  به سایز ø16 mm
	62
	عدد 
	

	48
	 کنترول وال یک ونیم اینچ مخصوص پایپ PEX-AL-PEX  به سایز ø32 mm
	2
	عدد 
	

	49
	 کنترول وال یک ونیم اینچ مخصوص پایپ PEX-AL-PEX  به سایز ø25 mm
	4
	عدد 
	

	50
	 پایپ پنج لایه (PEX-AL-PEX) معه عایق فوم لوله ئی ضخامت 5 ملی متر                 ø16 mm   
	10000
	متر
	

	51
	 پایپ پنج لایه (PEX-AL-PEX) معه عایق فوم لوله ئی ضخامت 5 ملی متر به سایز        ø32 mm
	60
	متر
	

	52
	 پکه هواکش دمپردار(Exhaust Fan) نصب دردیوار یا کلکین معه چوکات وامورات برقی آن مکمل مطابق مشخصات داده شده جدول (EF-01) به سایز 120 CMH
	2
	سیت
	

	53
	 پکه هواکش دمپردار(Exhaust Fan) نصب دردیوار یا کلکین معه چوکات وامورات برقی آن مکمل مطابق مشخصات داده شده جدول (EF-02)  به سایز 240 CMH
	1
	سیت
	

	54
	تهیه ونصب پکه هواکش برقی دمپردار نوع سنتریفیوگل نصب بالای بام تعمیر باظرفیت 1100CMH مطابق جدول (EF-03) به سایز 360 CMH درنقشه مکمل الاسباب با کیفیت عالی 
	3
	سیت
	

	55
	تهیه ونصب ایرکندیشن نوع انورتردارسینگل سپلیت یونت دیواری با ظرفیت 9000Btu/h مکمل الاسباب همراه با براکت, پایپ های عایق شده داخل دکت پلاستیکی مطابق مشخصات داده شده درنقشه برندL G  یا معادل آن
	13
	پایه 
	

	56
	تهیه ونصب ایرکندیشن نوع انورتردارسینگل سپلیت یونت دیواری با ظرفیت 12000Btu/h مکمل الاسباب همراه با براکت, پایپ های عایق شده داخل دکت پلاستیکی مطابق مشخصات داده شده درنقشه برندL G  یا معادل آن
	4
	پایه 
	

	57
	تهیه ونصب پکه دیواری مطابق جدول داده شده در نقشه  (Wall Fan)   (CF - 1) سایز  "18    (6600m3/h)  معه فیتینگ باب مکمل الاسباب با کیفیت عالی.
	36
	سیت
	





                                                                                    General terms and conditions

A.1. Cost of quotation
The supplier shall bear all costs associated with the preparation and submission of his quotation and the Afghan Family Guidance Association (AFGA) will in no case be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or outcome of the negotiated procedure.


A.2. Eligibility and qualification requirements
Suppliers are not eligible if they are in one of the situations listed in article 15 of the General Terms and Conditions for Supply Contracts 

In the Quotation Submission form, suppliers shall attest that they meet the above eligibility criteria. If required by the Afghan Family Guidance Association (AFGA), the supplier whose quotation is accepted shall further provide evidence satisfactory to the Afghan Family Guidance Association (AFGA) of its eligibility through certificates issued by competent authorities in its country of establishment or operation or, if such certificates are not available, through a sworn statement.

Suppliers shall also be requested to certify that they comply with Afghan Family Guidance Association (AFGA) “Child Protection Policy” stated in the end.

To give evidence of their capability and adequate resources Suppliers shall provide the information and the documents requested by the Afghan Family Guidance Association (AFGA).


A.3. Exclusion from award of contracts 
Contracts may not be awarded to Candidates who, during this procedure:

Are subject to conflict of interest:
Are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the Afghan Family Guidance Association (AFGA)as a condition of participation in the Contract procedure or fail to supply this information.


A.4. Price
The price quoted by the supplier shall not be subject to adjustments on any account except as otherwise provided in the conditions of the Contract.

1.  Price shall be quoted in AFN



A.5. Validity
1. Bid shall remain valid and open for acceptance for <90> days after the closing date.



A.6. Closing date
Bid must be received by the Afghan Family Guidance Association (AFGA) as specified on page 1 not later than the closing date and time. Any quotations received after that will not be considered.


A.7. Award of Contract and Criteria
The Afghan Family Guidance Association (AFGA) will award the Contract to the supplier whose quotation has been determined to be substantially best technically compliant lowest price, provided further that the supplier has the capability and resources to carry out the Contract effectively and provide after sales service.


A.8. Signature and entry in to force of the Contract
Prior to the expiration of the period of the quotation validity, the Afghan Family Guidance Association (AFGA)will notify the successful supplier in writing.

The successful supplier will be informed through email for signing the contract. The supplier has to sign the contract within the five calendar days after receiving the email. On signing the Contract, the successful supplier will become the Contractor and the Contract will enter into force once signed by the Contracting Authority.


If the successful supplier fails to sign and return the Contract and within the days stipulated, the Afghan Family Guidance Association (AFGA) may consider the acceptance of the quotation to be cancelled without prejudice to the Contracting Authority's right to claim compensation or pursue any other remedy in respect of such failure, and the successful supplier will have no claim whatsoever on the Contracting Authority. 

A.9. Cancellation for convenience
The Afghan Family Guidance Association (AFGA) may for its own convenience and without charge or liability cancel the ITB at any stage.
Special conditions
 Payment
Advance payment is not applicable, Payment will be made in five installments as follows. 
1st installment as 20% payment upon completion of 25% work as per technical documents and design.
2nd installment as 40% payment upon completion of 45% work.
3nd installment as 60% payment upon completion of 70% work.
4th installment as 90% payment upon completion of 100% project world
5th installment as 10% as final retention payment to be released upon completion of defect liability (retention) period of six months after completion of the project.


Payment will be done upon receipt of the following documents.
1) Invoice
2) Official bank account details 
3) Proof of completion of the work as specified above. 
4) Any other documents as required
5) Payment will be made through a transfer to a bank account



QUOTATION SUBMISSION FORM

PRICE SCHEDULE 

	SN
	Item
	Unit
	Quantity
	Price 

	
	
	
	
	Unit Price (AFN)

	Total Price (AFN)

	1
	 پاک کاری ساحه مورد نظر و انتقال مواد اضافی در کانتینر های 20 فوت و 40 فوت موجوده در موقعیت مناسب با تمام امورات ایجابی آن
	L.S
	1
	
	

	2
	پر کاری سه حلقه چاه جذبی موجوده با پرانه مناسب و حفاری یک حلقه چاه جذبی دیگر در محل محل مناسب در مطابقبت به نرم و استندرد های چاه جذبی با تمام امورات ایجابی آن 
	L.S
	1
	
	

	3
	کندن کاری تهداب ساختمان و انتقال مواد کنده شده دور از ساحه تنظیف شاروالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مکعب
	533
	
	

	4
	تهیه مواد، هموار کاری و کمپکشن انجینیرینک فیلد یا بولدر در زیر ساحه اعمار ساختمان   (تهداب) در مطابقت به نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مکعب
	72.75
	
	

	5
	تهیه مواد و ریخت کانکریت بدون سیخ به ضخامت 5 سانتی متر با مارک مصالح 150 بالای انجنیرینک فیلد یا بولدر در مطابقت به استندرد های انجنیری
	متر مکعب
	24.25
	
	

	6
	تهیه مواد و نصب عایق رطوبت در کف و اطراف تهداب های ساختمان در مطابقت به نقشه داده شده و ستندرد های انجنیری با تمام مواد لازمه و امورات ایجابی آن
	متر مکعب
	610
	
	

	7
	تهیه مواد و ریخت شفته کانکریتی به ضخامت 3 سانتی متر با مارک مصالح 150 بالای لایه عایق رطوبت در مطابقت به استندرد های انجنیری
	متر مکعب
	14.50
	
	

	8
	تهیه مواد و خشت کاری اطراف تهداب ها از نوع خشت پخته درجه یک وطنی با مارک مصالح ۱:۴ در مطابقت به نقشه داده شده با تمام ضروریات و امورات ایجابی آن 
	متر مکعب
	30
	
	

	9
	تهیه مواد و پرکاری ساحه بین تهداب ها به شکل لایه به لایه به ارتفاع هر 15 سانتی  با کمپکشن لازمه در مطابقت به نقشه داده شده تحت نظر انجنیر نظارت کننده با تمام امورات لازمه آن
	متر مکعب
	460
	
	

	10
	تهیه مواد، هموار کاری و کمپکشن انجینیرینک فیلد یا بولدر در زیر پیاده رو های اطراف ساختمان در مطابقت به نقشه داده شده تحت نظر انجنیر نظارت با تمام ضروریات و امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	9.5
	
	

	11
	تهیه مواد و ریخت کانکریت بدون سیخ در پیاده رو های اطراف ساختمان در مطابقت به نقشه داده شده تحت نظر انجنیر نظارت با تمام ضروریات و امورات ایجابی آن
	متر مکعب
	5.20
	
	

	12
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در تهداب های تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	192.50
	
	

	13
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل اول تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	21.50
	
	

	14
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار رینگ بالای سنک کاری تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	22.00
	
	

	15
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل اول تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	21.40
	
	

	16
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل اول تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	61.55
	
	

	17
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل دوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	15.50
	
	

	18
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل دوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	21.40
	
	

	19
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل دوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	61.55
	
	

	20
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل سوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	15.50
	
	

	21
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل سوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	18.25
	
	

	22
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل سوم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	61.55
	
	

	23
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار در پایه های منزل چهارم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	4.95
	
	

	24
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار بیم های پوشش منزل چهارم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	2.40
	
	

	25
	تهیه مواد و ریخت کانکریت سیخدار سلب پوشش منزل چهارم تعمیر با مارک مصالح 250 در مطابقت به نقشه سترکچر، تحت نظر انجنیر نظارت معه قالب بندی، سیخ بندی و دیگر امورات ایجابی آن  
	متر مکعب
	6.24
	
	

	26
	   سنگ کاری با مارک مصالح ۱:۴ معه انگاف کاری در کار تهداب مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مکعب
	94
	
	

	27
	 تهیه و نصب تر دی پنل دیوار های خاری ساختمان به ضخامت ۱۰ سانتی متر همراه با جال یکطرفه با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات آن28 screen+scroll /m2= No.6/pcs (L=min20cm) 
	متر مربع
	777.96
	
	

	28
	 خشت کاری از نوع خشت درجه یک با مارک مصالح ۱:۴ در کار دیوار های خارجی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	متر مکعب
	80
	
	

	29
	screen+scroll /m2= No.6/pcs (L=min20cm) تهیه و  نصب پارتیشن وال از نوع تری دی پنل به ضخامت   در کار پارتیشن های داخلی با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن    
	متر مربع
	830.46
	
	

	30
	پلاستر کاری با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های خارجی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	1045
	
	

	31
	پلاستر کاری با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های داخلی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	3900
	
	

	32
	تهیه و نصب سنگ مرمر با مارک مصالح ۱:۳ در کار پت زینه های ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر 
	172.8
	
	

	33
	تهیه و نصب سنگ مرمر با مارک مصالح ۱:۳ در کار خیز زینه های ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	27.21
	
	

	34
	تهیه و نصب سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار پیزاره اطراف زینه به ارتفاع یک متر  مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	42.72
	
	

	35
	تهیه و نصب سنگ مرمر با مارک مصالح ۱:۳ در کار خیز و پت زینه دخولی ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	20
	
	

	36
	تهیه و نصب سنگ مرمر  به ضخامت ۱سانتی متر  با مارک مصالح ۱:۳ در کار چوک زینه مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	19.50
	
	

	37
	تهیه و نصب سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار کف مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	991.83
	
	

	38
	تهیه و نصب پیزاره ۱۰ سانتی از نوع سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار اطراف اطراف اطاق ها مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	406.01
	
	

	39
	تهیه و نصب سرامیک ( کاشی ) با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های داخلی الی چت مطابق براورد با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	186
	
	

	40
	تهیه و نصب کاشی با مارک مصالح ۱:۳ در کار دیوار های داخلی آشپز خانه و تشناب ها مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	115.70
	
	

	41
	تهیه و نصب سرامیک با مارک مصالح ۱:۳ در کار کف تشناب ها مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر مربع
	16.15
	
	

	42
	معه آهن جامه مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن pvc(7000) تهیه و نصب کلکین های 
	متر مربع
	171.12
	
	

	43
	 تهیه و نصب دروازه های تشناب پی وی سی 7000 معه آهن جامه به ابعاد 2.5*0.75 (سه عدد دروازه های دکت در سه منزل را نیز شامل میباشد) مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	عدد
	14
	
	

	44
	تهیه و نصب دروازه  ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.1)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	عدد
	24
	
	

	45
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.35)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	عدد
	7
	
	

	46
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*0.8)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	عدد
	3
	
	

	47
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.2)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	عدد
	1
	
	

	48
	تهیه و نصب دروازه های ترکی در کار اطاق ها به سایز (2.5*1.5)متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	عدد
	1
	
	

	49
	تهیه و نصب الماری آشپز خانه با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	12
	
	

	50
	تهیه و نصب میز آشپز خانه از نوع سنگ مرمر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	6
	
	

	51
	 تهیه و نصب لفت آماده و مکمل الاسباب ۱۶۰*۲۴۰ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	غدد
	1
	
	

	52
	رنگمالی و گلگل کاری داخلی از رنگ پلاستیک ۱۰۰٪ در دو لایه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	مترمربع
	3900
	
	

	53
	رنگمالی و گلگل کاری خارجی از رنگ پلاستیک ۱۰۰٪ در دو لایه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	مترمربع
	1044.62
	
	

	54
	تهیه و نصب کاشی با مارک مصالح ۱:۳ در کار نمای خارجی ساختمان مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	مترمربع
	226.56
	
	

	55
	تهیه و نصب مت گرد بالای پاراپت و پیک کلکین ها از آن چادر ۰.۵ ملی متر با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن  
	متر
	86.50
	
	

	56
	تهیه و نصب کتاره فلزی با ضخامت ۲ملی متر و ارتفاع ۵۰ سانتی متر در کار بالای پاراپت مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	86.50
	
	

	57
	تهیه و نصب کتاره نکلی با ضخامت ۲ملی متر و ارتفاع ۹۰ سانتی متر در کار زینه و رمپ مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	6.50
	
	

	58
	تهیه و ریخت کانکریت بدون سیخ بالای بام با ضخامت 5 سانتی متر با کیفیت عالی مطابق براورد با تمام امورات ایجابی آن 
	متر مکعب
	19.20
	
	

	59
	تهیه و نصب ناوه فلزی از نوع جی آی ۱۰۰ ملی متر با کیفیت عالی  مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	متر
	42.30
	
	

	60
	تهیه و ریخت عایق گرما و سرما و میل کشی بالای بام مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	متر
	383.10
	
	

	61
	تهیه و ریخت ایزوگام در کار بالای بام با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن 
	متر
	420
	
	

	62
	نل فاضلاب  PVC-SCH-40-d=100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن با تمام امورات ایجابی آن 
	متر
	60
	
	

	63
	نل فاضلاب  PVC-SCH-40-d=150mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	30
	
	

	64
	نل فاضلاب  PVC-SCH-40-d=75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	متر
	42
	
	

	65
	زانوخم  فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=100*100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	20
	
	

	66
	زانوخم  فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=150*150mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	6
	
	

	67
	زانوخم  فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=75*75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	29
	
	

	68
	سه دهن فاضلاب 45 درجه PVC-SCH-40-d=150*150*100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	2
	
	

	69
	سه دهن فاضلاب  45 درجه PVC-SCH-40-d=100*100*100mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	6
	
	

	70
	سه دهن فاضلاب  45 درجه PVC-SCH-40-d=100*100*75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	29
	
	

	71
	سه دهن فاضلاب  45 درجه PVC-SCH-40-d=75*75*75mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	20
	
	

	72
	دستشوی مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	12
	
	

	73
	کمود فرشی مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	6
	
	

	74
	کمود استاده مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	3
	
	

	75
	ظرفشوی مکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	76
	شاورمکمل الاسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	77
	مسلم شاوردبل شیر دهن مکمل الالسباب با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	9
	
	

	78
	بایلر برقی مکمل الاسباب  به حجم 50 لیتره با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	4
	
	

	79
	نل آبرسانی PPR-PN16-d=40mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	متر
	46
	
	

	80
	نل آبرسانی PPR-PN16-d=25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	متر
	56
	
	

	81
	نل آبرسانی PPR-PN16-d=32mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	متر
	64
	
	

	82
	نل آبرسانی PPR-PN16-d=50mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	متر
	11
	
	

	83
	نل جستی 100mm برای سیستم آتش نشانی
	متر
	42
	
	

	84
	شتت 0.5 انچ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	3
	
	

	85
	نیچه 0.5 انچ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	3
	
	

	86
	تهیه سرش 717 جرمنی با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	4
	
	

	87
	میخ هوک با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	100
	
	

	88
	نوار تفلون کلان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	رول
	15
	
	

	89
	کلین اوت با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	11
	
	

	90
	جعبه آتش نشانی با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	3
	
	

	91
	ذخیره آب آتش نشانی کانکریتی معه عایق بندی آن جوار ساختمان مورد نظر با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	متر مکعب
	30
	
	

	92
	زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=40*40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	5
	
	

	93
	زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=25*25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	38
	
	

	94
	زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=32*25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	25
	
	

	95
	زانوخم آبرسانی PPR-PN16-d=32*32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	30
	
	

	96
	فلق آبرسانی PPR-PN16-d=25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	35
	
	

	97
	فلق آبرسانی PPR-PN16-d=32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	36
	
	

	98
	تبدیل آبرسانی PPR-PN16-d=32*25mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	10
	
	

	99
	تبدیل آبرسانی PPR-PN16-d=40*32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	9
	
	

	10
	تبدیل آبرسانی PPR-PN16-d=50*40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	3
	
	

	101
	سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=50*50*50mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	5
	
	

	102
	سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=50*50*40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	4
	
	

	103
	سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=40*40*32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	6
	
	

	104
	سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=40*40*25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	6
	
	

	105
	سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=32*32*25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	10
	
	

	106
	سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=25*25*25mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	25
	
	

	107
	سه دهن آبرسانی PPR-PN16-d=32*32*32mm  با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	20
	
	

	108
	کپ  50mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	3
	
	

	109
	وال برنجی d=50mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	110
	وال d=32mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	8
	
	

	111
	پای شویه نکلی به قطر d=75mmبا کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	17
	
	

	112
	پیوند آبرسانی PPR-PN16-d=32mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	6
	
	

	113
	پل 25mm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	15
	
	

	114
	پیوند آبرسانی PPR-PN16-d=40mm   با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن
	عدد 
	2
	
	

	115
	ذخیره فلزی آب 2000 لیتره با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	116
	منحول به قطر 60cm با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	117
	گروپ  LED , size(60x60)cm, 220v/50Hz-60Hz 36 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن
	عدد 
	110
	
	

	118
	گروپ   LED light, 220v/50Hz-60Hz 18 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	12
	
	

	119
	گروپ  ضد آب LED light water proof, 220v/50Hz-60Hz 15 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	16
	
	

	120
	گروپ  ضد آب  LED light water proof, 220v/50Hz-60Hz 9 watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	12
	
	

	121
	گروپ ضد آب LED light water proof, 220v/50Hz-60Hz 24watt با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	4
	
	

	122
	سویچ دو پل داخل کار ترکی  High quality Double pole switch با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	45
	
	

	123
	سویچ یک پل داخل کار ترکی  High quality Single pole switch با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	11
	
	

	124
	سویچ سه راه داخل کار ترکی    three way switch for two entrance area and stairs با کیفیت بالا
	عدد 
	6
	
	

	125
	پنل بورد برقی زیرکار دارای روکش پلیت با ابعاد cm(36*46*12)، (طول*عرض*عمق) برای اتاق عملیات High quality recessed electrical panel با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	2
	
	

	126
	پنل بورد برقی زیرکار دارای روکش پلیت با ابعاد cm(46*56*14) (طول*عرض*عمق) برای هر منزل  recessed electrical panel board for each floor با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	3
	
	

	127
	پنل بورد عمومی برق با ابعاد cm(36*46*12)، (طول*عرض*عمق) زیرکار دارای روکش پلیت   recessed electrical  general panel board با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	128
	سیت مکمل سیستم ارتینگ با تمام امور ایجابی آن  A complete set of Grounding system با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	سیت 
	1
	
	

	129
	ساکت زیر کار GFCI  برای ساحات با رطوبت Ground fault curcuit interrupter socket with current level 16A با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	21
	
	

	130
	ساکت زیر کار ترکی 16 امپیر High quality single outlet receptacle 16A با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	236
	
	

	131
	ساکت زیر کار ترکی 30 امپیر High quality single outlet receptacle 30A با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	6
	
	

	132
	دستگاه سموک دیتیکتر   High quality smoke detector (Turkish) با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	36
	
	

	133
	دستگاه دیتیکتر حرارتی    High quality heat detector (Turkish) با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	134
	هارن همراه با گروپ برای آلارم  (Sounder/ Strop light for public awareness (Turkish با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	3
	
	

	135
	سویچ برای سیستم اعلان حریق  (Switch for Sounder (Turkish با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	6
	
	

	136
	کنترول پنل سیستم آتش سوزی سه زونه کنویشنل مکمل همراه با بطری ترکی  با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	سیت 
	1
	
	

	137
	لین ناسوز مخصوص برای سیستم آتش سوزی 1.5mm^2 با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	350
	
	

	138
	لین برق (1X1.5)mm2 سرخ و آبی- ترکی فکساول با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	2000
	
	

	139
	لین برق (1X2.5)mm2 سرخ و آبی- ترکی فکساول با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	2400
	
	

	140
	لین برق (1X4)mm2 سرخ و آبی- ترکی فکساول با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	120
	
	

	141
	کیبل سیخی (4X35)MM2- ترکی برای برق جنراتور با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	50
	
	

	142
	کیبل سیخی (4X6)MM2- ترکی برای وایرینگ داخلی با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	200
	
	

	143
	کیبل سیخی (4X16)MM2- ترکی برای وایرینگ داخلی با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	40
	
	

	144
	کیبل سیخی (4X70)MM2- ترکی برای برق شهری با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر
	150
	
	

	145
	فیوز اوتومات سه پُل 63 امپیر-با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	2
	
	

	146
	چنج آور اتومات250 امپیر چهار پُل  Automatic transfer switch 250A 4 pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	147
	فیوز اتومات سه فاز چهار پُل MCCC three pole automatic fuse 250A 4 pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	2
	
	

	148
	فیوز اوتومات یک پل 10 امپیر  automatic fuse  10A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	11
	
	

	149
	فیوز اوتومات یک پل 25 امپیر  automatic fuse 25A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	12
	
	

	150
	فیوز اوتومات یک پل 16 امپیر  automatic fuse 16A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	9
	
	

	151
	فیوز اوتومات یک پل 20 امپیر  automatic fuse 20A single pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	61
	
	

	152
	فیوز اوتومات سه پل 32 امپیر automatic fuse 32A three pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	3
	
	

	153
	فیوز اوتومات سه پل 40 امپیر 40A three pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	6
	
	

	154
	چنچ آور اتومات سه پل automatic changeover 40A three pole با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	2
	
	

	155
	پیپ سخت  با قطر (3X4)in  یا 20 ملی متر وطنی Fireproof  pipe for smoke and heat detector system wiring با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر 
	250
	
	

	156
	پیپ سخت وطنی با قطر (3X4)inch- rigid pipe due to wiring system یا 20 ملی متر با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر 
	1000
	
	

	157
	زانوخم (3X4)in وطنی  برای اتصال پایپ ها با قطر 20 ملی با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	150
	
	

	158
	جاینت بکس زیرکار  ایرانی   recessed joint box with dimention (15*15)cm با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	50
	
	

	159
	قوتی چهار گوش برای سویچ و ساکت زیرکار- وطنی با کییفیت عالی در مطابقت با نقشه معه ای امورات ایجابی آن.
	عدد 
	402
	
	

	160
	رابرتیب برق شماره 25- وطنی با کیفیت عالی
	عدد 
	70
	
	

	161
	تهیه و نصب Online UPS 10KVA با کیفیت عالی معه امورات ایجابی آن.
	پایه 
	2
	
	

	162
	لین Cat6برای سیستم  دیتا و انترنت و کمره های امنیتی  Cat6 cabal for CCTV , data and network با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	متر 
	600
	
	

	163
	RACK 9u WITH PATCH PINAL, رک همراه با پیچ پنل ساکت های دو پورت و تمام مواد مورد ضرورت آن برای سیستم دیتا و  نیتورک با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	سیت 
	1
	
	

	164
	کمره های ۸ میگاه پیکسیل داخلی  PTZ camera  با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	11
	
	

	165
	کمره های ۸ میگاه پیکسیل خارجی  PTZ camera  با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	عدد 
	1
	
	

	166
	سیستم کمره های امنیتی معه پاور سپلای، IP, TV و مواد لازمه با کیفیت بالا در مطابقت به نقشه معه امورات ایجابی آن.
	سیت 
	1
	
	

	167
	 بایلر(دیگ) مرکزگرمی فولادی فول اتومات با سوخت ذغال سنگ به سایز 97.2 kW (83640 kCal/h) معه ترموستات, بلوور وسیستم آسیاب با ذغال گیر مربوطه مکمل الاسباب           
	پایه
	1
	
	

	168
	 تصفیه کننده (فلتر) دود نوع رطوبتی به سایز ø150 mm معه فرم مربوطه مکمل الاسباب 
	پایه
	1
	
	

	169
	پمپ دورانی آب گرم زمینی به سایز ø50mm, H=4 m, Q = 8 m3/h معه لرزه گیر مکمل الاسباب
	پایه
	1
	
	

	170
	 کنترول پنل برقی معه تجهیزات فول اتومات ووایرینگ بایلر، پمپ ها وموتوردیگ معه کیبل مربوطه مطابق ظرفیت دستگاه مکمل الاسباب
	تکمیل
	1
	
	

	171
	 نل دودکش معه براکت و زانوخم  ضخامت نل 3.5 ملی متر به سایز ø150 mm مکمل الاسباب
	متر
	12
	
	

	172
	دکت فلزی محافظ کیبل های برق وپمپ ها در اطاق تخنیکی مطابق به ساحه مکمل الاسباب
	متر
	8
	
	

	173
	 ترمامیتر سیمابی معه سردنده وفیتینگ باب مربوطه مکمل الاسباب
	سیت
	4
	
	

	174
	 فشارسنج روغنی معه سردنده وفیتینگ باب مربوطه به سایز (0 - 25)bar مکمل الاسباب
	سیت
	4
	
	

	175
	گیت وال مکمل با واشر ازبستی وفلنج ضد زنگ به سایز DN50 mm مکمل الاسباب
	سیت
	6
	
	

	176
	گیت وال مکمل با واشر ازبستی وفلنج ضد زنگ به سایز DN40 mm مکمل الاسباب
	سیت
	4
	
	

	177
	 کنترول وال برنجی مکمل معه سردنده, پیوند وشتت سامی به سایز DN32 mm
	سیت
	4
	
	

	178
	کثافت گیر ملمع جستی یا ستیل ضدزنگ با واشرازبستی, فلنج, نت وبولت DN80 mm
	سیت
	1
	
	

	179
	مکسینگ وال (وال مخلوط کن) معه واشرازبستی, فلنج, نت وبولت DN80 mm
	سیت
	1
	
	

	180
	 چک وال برنجی به سایز ø(50) mm
	عدد 
	4
	
	

	181
	وال هواکش اتومات به سایز ø15 mm دربالای رایزرها معه فیتینگ باب واظاق تخنیکی
	سیت
	6
	
	

	182
	ذخیره انبساطی سیستم باز بالای بام تعمیر برای مرکزگرمی به سایز 180 Liters مکمل الاسباب 
	تکمیل
	1
	
	

	183
	انگلایرن با مساحت مقطع (70x70x6) ملی متر
	متر
	12
	
	

	184
	 بالون ضد حریق به سایز 12 kg
	عدد 
	1
	
	

	185
	 وال تخلیه آب به سایز ø(25)mm
	عدد 
	2
	
	

	186
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH42 به سایز ø32 mm
	متر
	6
	
	

	187
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH43 به سایز ø40 mm
	متر
	6
	
	

	188
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH44 به سایز ø50 mm
	متر
	18
	
	

	189
	نل آهنی سیاه بدون درز  SCH46 به سایز ø80 mm
	متر
	4
	
	

	190
	کولکتور از نل آهنی سیاه بدون درزمعه سرکپ با پوشش عایق فوم رویه دار دو عدد به سایز ø80 mm  
	متر
	2
	
	

	191
	بست مخصوص نل های آهنی مختلف السایز ø( 32,40)mm
	عدد 
	12
	
	

	192
	 تبدیلی یا (بوتلی) به سایز ø(40 x50)mm
	عدد 
	4
	
	

	193
	 تبدیلی یا (بوتلی) به سایز ø(50 x 65)mm
	عدد 
	2
	
	

	194
	 تبدیلی یا (بوتلی) به سایز ø(65 x 80)mm
	عدد 
	2
	
	

	195
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø32 mm
	عدد 
	4
	
	

	196
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø40 mm
	عدد 
	4
	
	

	197
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø50 mm
	عدد 
	4
	
	

	198
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH40 به سایز ø65 mm
	عدد 
	4
	
	

	199
	 زانوخم آهنی سیاه جوشی SCH41 به سایز ø85 mm
	عدد 
	4
	
	

	200
	رنگ ضدزنگ ورنگ روغنی سفید برای نل های سیاه
	متر مربع 
	40
	
	

	201
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (1000x500)mm
	پانلی
	2
	
	

	202
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-23 به سایز (1200x500)mm
	پانلی
	5
	
	

	203
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-23 به سایز (1400x500)mm
	پانلی
	8
	
	

	204
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (1600x500)mm
	پانلی
	1
	
	

	205
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.  COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (1800x500)mm
	پانلی
	3
	
	

	206
	 رادیاتور پانلی آهنی معه بست دوبل پیچ ، وال هواکش وفتینک باب مکمل.   COPA Steel Panel Radiatoe Tybe-22 به سایز (3000x500)mm
	پانلی
	7
	
	

	207
	 کنترول وال دخولی رادیاتور همراه با پیوند. به سایز ø15 mm
	عدد 
	29
	
	

	208
	 کنترول وال خروجی رادیاتور همراه با پیوند. به سایز ø15 mm
	عدد 
	29
	
	

	209
	جعبه کولکتور معه چوکات ودکمه قفل مکمل به سایز (750 x 450 x120) mm
	سیت 
	2
	
	

	210
	جعبه کولکتور معه چوکات ودکمه قفل مکمل  به سایز (950 x 450 x120) mm
	سیت 
	1
	
	

	211
	کولکتور12 خانه ئی معه فلق و بست مخصوص داخل جعبه به سایز ø32 mm
	سیت 
	2
	
	

	212
	کولکتور8 خانه ئی معه فلق و بست مخصوص داخل جعبه به سایز ø25 mm
	سیت 
	5
	
	

	213
	 کنترول وال نیم اینچ مخصوص پایپ PEX-AL-PEX  به سایز ø16 mm
	عدد 
	62
	
	

	214
	 کنترول وال یک ونیم اینچ مخصوص پایپ PEX-AL-PEX  به سایز ø32 mm
	عدد 
	2
	
	

	215
	 کنترول وال یک ونیم اینچ مخصوص پایپ PEX-AL-PEX  به سایز ø25 mm
	عدد 
	4
	
	

	216
	 پایپ پنج لایه (PEX-AL-PEX) معه عایق فوم لوله ئی ضخامت 5 ملی متر                 ø16 mm   
	متر
	10000
	
	

	217
	 پایپ پنج لایه (PEX-AL-PEX) معه عایق فوم لوله ئی ضخامت 5 ملی متر به سایز        ø32 mm
	متر
	60
	
	

	218
	 پکه هواکش دمپردار(Exhaust Fan) نصب دردیوار یا کلکین معه چوکات وامورات برقی آن مکمل مطابق مشخصات داده شده جدول (EF-01) به سایز 120 CMH
	سیت
	2
	
	

	219
	 پکه هواکش دمپردار(Exhaust Fan) نصب دردیوار یا کلکین معه چوکات وامورات برقی آن مکمل مطابق مشخصات داده شده جدول (EF-02)  به سایز 240 CMH
	سیت
	1
	
	

	220
	تهیه ونصب پکه هواکش برقی دمپردار نوع سنتریفیوگل نصب بالای بام تعمیر باظرفیت 1100CMH مطابق جدول (EF-03) به سایز 360 CMH درنقشه مکمل الاسباب با کیفیت عالی 
	سیت
	3
	
	

	221
	تهیه ونصب ایرکندیشن نوع انورتردارسینگل سپلیت یونت دیواری با ظرفیت 9000Btu/h مکمل الاسباب همراه با براکت, پایپ های عایق شده داخل دکت پلاستیکی مطابق مشخصات داده شده درنقشه برندL G  یا معادل آن
	پایه 
	13
	
	

	222
	تهیه ونصب ایرکندیشن نوع انورتردارسینگل سپلیت یونت دیواری با ظرفیت 12000Btu/h مکمل الاسباب همراه با براکت, پایپ های عایق شده داخل دکت پلاستیکی مطابق مشخصات داده شده درنقشه برندL G  یا معادل آن
	پایه 
	4
	
	

	223
	تهیه ونصب پکه دیواری مطابق جدول داده شده در نقشه  (Wall Fan)   (CF - 1) سایز  "18    (6600m3/h)  معه فیتینگ باب مکمل الاسباب با کیفیت عالی.
	سیت
	36
	
	




Declaration

After having read this Invitation to Bid, on behalf of my company/business, I hereby declare to the best of my knowledge: 
· Accept, without restrictions, all the provisions in the Invitation to Bid, including General Terms and Conditions for Supply Contracts with annexes.

· Provided that a contract is issued by the Afghan Family Guidance Association (AFGA), we hereby commit to complete all work at the price offered   within the delivery time stated above. 

· Certify and attest fulfilling the eligibility criteria stated in the Instructions. 

· Certify and attest compliance with the Code of Conduct for Contractors attached to this Invitation to Bid (ITB).
 
This declaration will be confirmed in the Contract, and misrepresentation will be regarded as grounds for termination.


Signature and stamp:
Signed by: 


	The Supplier
	………………………………………………..
	
	

	Name of the company
	………………………………………………..
	
	

	Address 
	………………………………………………..
	
	

	Mobile no. 
	………………………………………………..
	
	

	E-mail:
	………………………………………………..
	
	

	Name of contact person
	………………………………………………..
	
	

	Date: 
	………………………………………………..
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS



DEFINITIONS
In these general terms and conditions, the terms:
a) “Purchase Order “and “Contract” are used interchangeably and cover also “purchase contract” and/or “supply contract” or any other contract, whichever its denomination, to which these general terms and conditions are made applicable,
b) “Seller” and “Contractor” are used interchangeably and shall also cover the term “Supplier” used in any contract as defined above.
c) “Buyer” and “Contracting Authority” are used interchangeably.
d) “Goods” and “supplies” are used interchangeably, to designate the supplies object of the Contract as defined above.
e) The Contracting Authority’s “partners” are the organisations to which the Afghan Family Guidance Association (AFGA)is associated or linked.

1. DELIVERY TERMS
Delivery Terms OR completion of Should be as stated above and as per contract.

2. PAYMENT 
2.1 Payment will be as indicated in the purchase order or contract.  Unless otherwise stated in the purchase order, payment terms will be 30 days from receipt of goods and relevant documentation.  Payments will only be made by cheque or bank transfer to the Suppliers company bank account.  

2.2 Payment made by the Afghan Family Guidance Association (AFGA) does not imply any acceptance of Goods,work or related services. Unless otherwise stated in the purchase order, prices are fixed.

3. INSPECTION AND ACCEPTANCE OF THE GOODS
3.1. All Goods or work shall be subject to inspection by the Afghan Family Guidance Association (AFGA)or its designated representatives, to the extent practicable, at all times and places, including the period of manufacture and, in any event, prior to formal acceptance by the Contracting Authority.

3.2. Neither the carrying out of any inspections of the Goods or work nor any failure to undertake any such inspections shall release the Seller of any of its warranties or the performance of any obligations under the Contract.

3.3. The Goods shall be taken over by the Afghan Family Guidance Association (AFGA) when they have been delivered to final destination in accordance with the Contract, have satisfactorily passed the required inspection, or have been successfully installed and commissioned as the case may be, and a certificate of acceptance has been issued.

3.4. Under no circumstances shall the Afghan Family Guidance Association (AFGA) be required, or deemed to, accept any Goods that do not conform to the specifications or requirements of the Contract. The Afghan Family Guidance Association (AFGA) may condition acceptance of the Goods to the successful completion of inspection. In no case shall the Afghan Family Guidance Association (AFGA) be obligated to accept any Goods unless and until the Afghan Family Guidance Association (AFGA) has had a reasonable opportunity to inspect the Goods following their delivery at final destination, 
 
3.5. Notwithstanding any other rights of, or remedies available to, the Afghan Family Guidance Association (AFGA)under the Contract, in case any of the Goods are defective or otherwise do not conform to the Contract, the Afghan Family Guidance Association (AFGA) may, at its sole option, reject or refuse to accept the Goods, and the Seller shall promptly proceed in accordance with article 4.3.

4. WARRANTY OBLIGATIONS
4.1. Without limitation of any other warranties stated in or arising under the Contract, or resulting from statutory rights under applicable product liability law, the Seller warrants and represents that:

a) the Goods, including all packaging and packing thereof, conform to the specifications of the Contract, are fit for the purposes for which such Goods are ordinarily used and for the purposes expressly made known to the Seller, and shall be of even quality, free from faults and defects in design, material, manufacture and workmanship under normal use in the conditions prevailing in the country of final destination;
b) that the Goods are securely contained, packaged and marked, taking into consideration the mode(s) of shipment in a manner so as to protect the Goods during delivery to their ultimate destination;
c) the Goods or work are of the quality, quantity and description required by the Contract;
d) the Goods are new and unused; and
e) the Goods or work are free from any right of claim by any third-party and unencumbered by any title or other rights, including any liens or security interests and claims of infringement of any intellectual property rights, including, but not limited to, patents, trademarks, copyright and trade secrets.

4.2. Unless provided otherwise in the Contract, all warranties shall remain fully valid for a period of one year after acceptance of the Goods or work by the Contracting Authority. 

4.3. During any period in which the Seller’s warranties are effective, upon notice by the Afghan Family Guidance Association (AFGA) that the Goods do not conform to the requirements of the Contract, the Seller shall promptly and at its own expense correct such non-conformities or, in case of its inability to do so, replace the defective Goods with goods of the same or better quality or fully reimburse the Afghan Family Guidance Association (AFGA) for the purchase price paid for the defective goods including freight costs to the final destination. The Seller shall pay all costs relating to the repair or return of the Goods as well as the costs relating to the delivery to final site of any replacement goods to the Contracting Authority. If having been notified by any means, the Seller fails to remedy the defect within 30 days, the Afghan Family Guidance Association (AFGA) may proceed to take such remedial action as may be necessary, at the seller’s risk and expense and without prejudice to any other rights which the Afghan Family Guidance Association (AFGA) may have against the Seller under the Contract.

4.4. The Seller shall indemnify and hold harmless the Afghan Family Guidance Association (AFGA) from and against any and all suits, actions or administrative proceedings, claims and demands from third-parties, losses, damages, costs, and expenses of any nature, including legal fees and expenses, which the Afghan Family Guidance Association (AFGA) may suffer as a result of any infringement by the Seller of the warranties specified in article 4.1.

5. AFTER SALES SERVICE
The Seller shall be able to handle requests from the Afghan Family Guidance Association (AFGA) for technical assistance, maintenance, service and repairs of the Goods supplied.

6. LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY
Subject to force majeure, if the Seller fails to deliver any of the Goods or to perform any of the services within the time period specified in the Contract, the Afghan Family Guidance Association (AFGA) may, without prejudice to any other rights and remedies, deduct from the total price stipulated in the Contract an amount of 2.5% of the price of such goods for each commenced week of delay. 
However, the ceiling of these penalties is 10% of the total Contract price. 

7. FORCE MAJEURE
Neither Party shall be considered to be in default nor in breach of its obligations under the Contract if the performance of such obligations is prevented by any event of force majeure arising after the date the Contract becomes effective.

For the purposes of this Article, the term "force majeure" means strikes, lock-outs or other industrial disturbances, acts of the public enemy, wars whether declared or not, blockades, insurrection, riots, epidemics, landslides, earthquakes, volcanic activity, storms, lightning, unseasonal floods, washouts, civil disturbances, explosions and any other similar unforeseeable events which are beyond the Parties' control and cannot be overcome by due diligence.

If either Party considers that, any circumstances of force majeure have occurred which may affect performance of its obligations, it shall promptly notify the other Party and the Contracting Authority, giving details of the nature, the probable duration and the likely effect of the circumstances. Unless otherwise directed by the Afghan Family Guidance Association (AFGA) in writing, the Seller shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practicable, and shall employ every reasonable alternative means to perform any obligations that the event of force majeure does not prevent it from performing. The Seller shall not employ such alternative means unless directed to do so by the Contracting Authority.

8. TERMINATION FOR CONVENIENCE 
The Afghan Family Guidance Association (AFGA) may, for its own convenience and without charge, cancel all or any part of the Contract. If the Afghan Family Guidance Association (AFGA) terminate this Contract in whole or in part upon written notice to the Seller, the Afghan Family Guidance Association (AFGA) shall be responsible for the actual costs incurred by the Seller as a direct result of such termination which are not recoverable by either (i) the sale of the goods affected to other parties within a reasonable time, or (ii) the exercise by the Seller, in a commercially reasonable manner, of other mitigation measures. Any claim by the Seller for such actual costs shall be deemed waived by the Seller unless submitted in writing to the Afghan Family Guidance Association (AFGA) within thirty (30) calendar days after the Afghan Family Guidance Association (AFGA)notified the Seller of the termination. 

9. VARIATIONS
The Afghan Family Guidance Association (AFGA) may at any time by written instruction vary the quantities of the Goods by 25 percent above or below the original Contract price. The Afghan Family Guidance Association (AFGA)may also order variations including additions, omissions, substitutions, changes in quality, form, character, and kind of the Goods, related services to be provided by the Seller, as well as method of shipment, packing, place of delivery and sequence and timing of delivery. No order for a variation may result in the invalidation of the Contract, but if any such variation causes an increase or decrease in the price of or the time required for performance under this Contract, and except where a variation is necessitated by a default of the Seller, an equitable adjustment shall be made in the Contract price, or delivery schedule, or both, and the Contract shall be amended by way of an addendum. The unit prices used in the Seller’s tender or quotation shall be applicable to the quantities procured under the variation. 

10. APPLICABLE LAW AND DISPUTES
The Contract is governed by, and shall be construed in accordance with the laws of the country of establishment of the Contracting Authority.

Any dispute or breach of contract arising under this Contract shall be solved amicably if at all possible. If not possible and unless provided otherwise in the Contract, it shall be submitted to, and settled by, the competent court in the country of establishment of the Contracting Authority, in accordance with the national law of that country.

11. REMEDIES FOR DEFAULT
11.1. The Seller shall be considered in default under the Contract if:
he fails to deliver any or all of the Goods within the period specified in the Contract;
he fails to perform any other obligations under the Contract;
his declarations in respect if his eligibility (article 15) and/or in respect of article 13 (Child labour and forced labour) and article 14 (Mines), appear to have been untrue, or cease to be true;
he engages in the practices described in article 16 (corrupt practices).

11.2. Upon occurrence of an event of Seller’s default, and without prejudice to any other rights or remedies of the Afghan Family Guidance Association (AFGA) under the Contract, the Afghan Family Guidance Association (AFGA) shall be entitled to one or several of the following remedies:
liquidated damages for delay under article 7; 
any of the remedies specified in article 4.3;
refuse to accept all or part of the Goods; 
general damages;
termination of the Contract.

11.3. Upon termination of the Contract by the Afghan Family Guidance Association (AFGA)under this article, the Seller shall follow the Contracting Authority’s instructions for immediate steps to bring to a close in a prompt and orderly manner the performance of any obligations under the Contract, in such a way as to reduce expenses to a minimum. The Afghan Family Guidance Association (AFGA)shall have no other liability than paying the Seller the goods which have already been accepted in accordance with article 3, and shall be entitled to deduct from any such sums:

-  any liquidated or general damages due by the Seller;
-  and/or any sums due by the Seller under article 4.3;
-  and/or any excess cost occasioned by a replacement procurement  
   from other sources. 

The Afghan Family Guidance Association (AFGA) shall also be entitled to call any pre-financing or performance guarantee provided by the Seller under the Contract. 

12. OFFICIALS
The Seller warrants that no official of the Afghan Family Guidance Association (AFGA)and/or its partner has received or will be offered by the Seller any direct or indirect benefit arising from this Contract. 

13. CHILD LABOUR AND FORCED LABOUR
The Seller Should sign the below Child Protection Policy.


14.  INELIGIBILITY 
By signing the purchase order, the Seller certifies that he is NOT in one of the situations listed below: 

(a) He is bankrupt or being wound up, is having his affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended business activities, is the subject of proceedings concerning those matters, or is in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
(b) He has been convicted of an offence concerning his professional conduct by a judgement that has the force of res judicata;
(c) He has been guilty of grave professional misconduct proven by any means that the Afghan Family Guidance Association (AFGA)can justify;
(d) He has not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or with those of the country of the Afghan Family Guidance Association (AFGA)or those of the country where the Contract is to be performed;
(e) He has been the subject of a judgement that has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity;
(f) Following another procurement procedure carried out by the Afghan Family Guidance Association (AFGA)or one of their partners, he has been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with his contractual obligations.

15. CORRUPT PRACTICES
The Seller and his personnel shall refrain from performing, condoning or tolerating any corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices, whether such practices are in relation with the performance of the Contract or not. “Corrupt practice” means the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value as an inducement or reward for doing or forbearing to do any act in relation to the Contract or any other contract with the Contracting Authority, or for showing favour or disfavour to any person in relation to the Contract or any other contract with the Contracting Authority. 

The payments to the Contractor under the Contract shall constitute the only income or benefit the Seller may derive in connection with the Contract and neither he nor his personnel shall accept any commission, discount, allowance, indirect payment or other consideration in connection with, or in relation to, or in discharge of, his obligations under the Contract.  


16. DISCRETION AND CONFIDENTIALITY
The Seller shall treat all documents and information received in connection with the contract as private and confidential, and shall not, save in so far as may be necessary for the purposes of the performance thereof, publish or disclose any particulars of the contract or the project without the prior consent in writing of the Contracting Authority. It shall, in particular, refrain from making any public statements concerning the project or the delivery without the prior approval of the Contracting Authority.  
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	Annex-4
Afghan Family Guidance Association (AFGA)
CONFLICT OF INTEREST DECLARATION FORM



For Inclusion in Bid Documents
1. Bid Information        ITB-06-AFGA-2026                                                                                                                                                 
Procuring Entity
• Details: [Afghan Family Guidance Association]
Tender/Bid Title
• Details: [Construction of fistula care center at Malalai maternity care center]
Tender/Bid Reference No.
• Details: [ITB-06-AFGA-2026]
Bidder’s Legal Name
• Details: [ABC Construction company]
Date of Submission
• Details: [Insert date]
       Declaration
       We, the undersigned, hereby declare that:
      1. We have read and understood the procuring entity’s requirements concerning conflicts of interest.
Neither the bidder nor any of its directors, officers, employees, agents, consultants, affiliates, subcontractors, or proposed consortium/joint venture partners has any actual, potential, or perceived conflict of interest in relation to this procurement, except as disclosed below.
2. We have no relationship with any employee, official, adviser, consultant, or representative of the procuring entity that improperly influences, or could reasonably be perceived to influence, the procurement process.
3. We have not offered, given, solicited, or accepted any improper payment, gift, benefit, commission, or other advantage in connection with this procurement.
4. We undertake to promptly disclose to the procuring entity any conflict of interest that arises before contract award or during contract performance.
5. We understand that failure to disclose a conflict of interest, or the submission of false or misleading information, may result in disqualification, termination of any resulting contract, and any other action permitted under applicable law and the bidding documents.

3. Disclosure of Actual, Potential, or Perceived Conflicts
☐ No conflict of interest exists or is known to exist.
☐ A conflict of interest exists or may exist, as described below:
1
2
3
4. Certification
We certify that the information provided in this declaration is complete, true, and accurate to the best of our knowledge. We understand that the procuring entity may verify the information provided and may require further clarification or supporting documentation.

For and on behalf of the bidder:

Name of Bidder: ___________________________________________
Authorized Representative: _________________________________
Position/Title: ___________________________________________










Annex-5
Afghan Family Guidance Association (AFGA)
Code of Conduct for the Protection of Children and Vulnerable Adults

This code of conduct sets out AFGA’s expectations of personnel working with children and vulnerable adults.
Applicable to all Afghan Family Guidance Association (AFGA) personnel* working with children and vulnerable adults, who must sign up to and abide by this Code of Conduct.  For the purposes of this code of conduct:
A child is a person under the age of 18;
A vulnerable adult is a person over the age of 18 who may be regarded as susceptible to harm and at increased risk due to their circumstances, the context they are in or as a result of social and other inequalities.
I [insert name], agree that while undertaking work or activities for AFGA, I will:

· Treat children and vulnerable adults with respect regardless of age, race, color, sex, gender, sexual orientation, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status and will not discriminate against, show differential treatment, or favor particular children or vulnerable adults to the exclusion of others
· Not hit or otherwise physically assault or physically abuse children or vulnerable adults
· Refrain from physical punishment or discipline of children or vulnerable adults
· Not develop physical/sexual relationships with nor engage children in any form of sexual activity or acts, including paying for sexual services or acts, with children where under the law(s) applicable to the child, the child is below the age of consent or the act(s) are an offence under relevant laws, or with vulnerable adults
· Not develop relationships with children or vulnerable adults which could in any way be deemed exploitative or abusive
· Not act in ways that may be abusive or may place a child or vulnerable adult at risk of abuse
· Not use language, make suggestions or offer advice to children or vulnerable adults which is inappropriate, harassing, sexually provocative, offensive, abusive, demeaning or culturally inappropriate 
· Not behave towards children or vulnerable adults physically in a manner which is inappropriate or sexually provocative
· Not condone or participate in behavior which is illegal, unsafe or abusive to children or vulnerable adults  
· Within the regulatory framework of a given country refrain from hiring children or vulnerable adults for domestic or other labour which is inappropriate given their age or developmental stage, which interferes with their time available for education and recreational activities, or which places them at significant risk of injury
· Not invite unaccompanied children into my home, place of residence or accommodation if away from my home
· Not sleep in the same room as an unsupervised child or vulnerable adult unless absolutely essential, i.e. to ensure their protection, in which case I must obtain permission from my supervisor or other appropriate person in authority at AFGA.
· Not use any computers, mobile telephones, or video and digital cameras inappropriately, and never to exploit or harass children or to access, download, distribute, store or create child pornography though any medium (see also ‘Use of children’s images for work related purposes’)
· Not do things for children or vulnerable adults of a personal nature which they can do for themselves
· Not act in ways intended to shame, humiliate, belittle or degrade children or vulnerable adults, or otherwise perpetrate any form of emotional abuse
· Comply with relevant legislation, including labour laws in relation to child labour.
· This is not an exhaustive or exclusive list.  The principle is that personnel should avoid actions or behavior towards or around children and vulnerable adults which may constitute poor practice or potentially abusive behavior. 
· In general, it is inappropriate to:
· Spend excessive time alone with children or vulnerable adults away from others
· Take children or vulnerable adults to your home or accommodation, especially where they will be alone with you
· It is important for all personnel to:
· Be aware of situations which may present risks and manage these
· Plan and organize work/activities and the workplace so as to minimize risks
· Wherever possible, ensure that another adult is present when working with or within the proximity of children or vulnerable adults
· Ensure that a culture of openness exists to enable any issues or concerns to be raised and discussed
· Ensure that a sense of accountability exists between staff so that poor practice or potentially abusive behavior does not go unchallenged
· Talk to children and vulnerable adults about their contact with staff or others and encourage them to raise concerns 
· Empower children and vulnerable adults - discuss with them their rights, what is acceptable and unacceptable, and what they can do if there is a problem
· Engage with and comply fully with any sanctioned AFGA protection reporting or complaints procedures
· Use of children’s images for work related purposes
· When photographing or filming a child for work related purposes, I must
· Before photographing or filming a child, assess and endeavor to comply with local traditions or restrictions for reproducing personal images
· Before photographing or filming a child, obtain consent from the child or parent or guardian of the child.  As part of this I must explain how the photograph or film will be used
· Ensure photographs, films, videos and DVDs present children in a dignified and respectful manner and not in a vulnerable of submissive way.  Children should be adequately clothed and not in poses that could be seen as sexually suggestive
· Ensure images are honest representations of the context and the facts
· Ensure file labels do not reveal identifying information about a child when sending images electronically
· I understand that the onus is on me, as the person engaged by AFGA, to use common sense and avoid actions or behaviors that could be construed as abusive when engaged to undertake work or activities for AFGA.  I understand that AFGA may take disciplinary action if I breach this code of conduct and that serious breaches may result in action leading to dismissal (if employed) or termination of my relationship 
with AFGA (if not employed).







· I understand I am duty bound to report any concerns relating to actual or possible abuse or exploitation of a child or vulnerable adult or risk of such, and to notify relevant AFGA personnel as described in the reporting procedures of any actual or possible breaches of this code of conduct.
       For and on behalf of the bidder:

Name of Bidder: ___________________________________________

Authorized Representative: _________________________________

Position/Title: __________________________________________
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